[bookmark: a26]Приложение С к СН 1.02.02-2023


ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


______________________________________________________________________________
наименование здания (сооружения в соответствии с проектной документацией (регистрационными документами), 
______________________________________________________________________________
юридический адрес объекта
Заказчик (застройщик) ______________________________________________________
                   наименование организации в соответствии
______________________________________________________________________________,
с разрешительной документацией и заданием на разработку проектной документации

Паспорт составил  ____________          _________________________________________
                                                             (подпись)                     инициалы, фамилия уполномоченного представителя
                                                                                                                     разработчика проектной документации
Дата составления «____»____________20 __ г.


Паспорт дополнил ____________          _________________________________________
                                                             (подпись)                     инициалы, фамилия уполномоченного представителя
                                                                                                                                     заказчика/застройщика
Дата дополнения «____»____________20 __ г.


Паспорт дополнил ____________          _________________________________________
                                                             (подпись)                     инициалы, фамилия уполномоченного представителя
                                                                                                                            эксплуатирующей организации
Дата дополнения «____»____________20 __ г.

 









1 Общие сведения
1.1 Шифр объекта строительства                          _________________________________
                                                                                                             обозначение проектной документации

1.2 Дата ввода объекта в эксплуатацию               _________________________________
                                                                                                           заполняет заказчик (после утверждения
                                                                                                             акта приемки объекта в эксплуатацию)

1.3 Генеральная проектная организация
(проектная организация)                                        _________________________________
                                                                                                                        наименование организации

1.4 Генеральная подрядная организация
(подрядная организация)                                       _________________________________
                                                                                                                        наименование организации

2 Сведения о здании (сооружении) и его основных конструкциях
(при необходимости указывают для каждой части здания (сооружения) согласно ее функциональному назначению)
	Основные характеристики, конструктивные элементы здания (сооружения)
	Описание конструктивных элементов здания (сооружения)

	
	По проектной документации
	Фактически

	1 Проектный срок эксплуатации здания (сооружения), лет
	 
	 

	2 Конструктивная схема здания, его класс надежности RC по СН 2.01.01, уровень ответственности по ГОСТ 27751, класс по значимости по СН 3.02.06
	 
	 

	3 Фундаменты
	 
	 

	4 Стены подземной части
	 
	 

	5 Стены наземной части
	 
	 

	5.1 Наружные
	 
	 

	5.2 Внутренние
	 
	 

	6 Перекрытия
	 
	 

	7 Покрытие
	 
	 

	8 Лестничные клетки
	 
	 

	9 Перегородки
	 
	 

	10 Шахты лифтов
	 
	 

	11 Крыша
	 
	 

	12 Кровля
	 
	 

	13 Полы
	 
	 

	14 Заполнение оконных проемов
	 
	 

	15 Заполнение дверных проемов
	 
	 

	16 Наружная отделка
	 
	 

	17 Элементы несущего каркаса
	 
	 

	18 Мусоропровод
	 
	 

	19 Другие конструкции
	 
	 


 
3 Сведения о стоимости объекта строительства
(заполняет проектная организация, заказчик)
Стоимость объекта по утвержденной проектной документации
на дату начала разработки проектной документации                             ____________ тыс. руб.
в том числе:
строительно-монтажных работ                                                       ____________ тыс. руб.
оборудования, инструмента и инвентаря
(в ценах ________ года)                                                                   ____________ тыс. руб.


Стоимость основных средств, принимаемых в эксплуатацию,
на дату завершения строительства                                                         ____________ тыс. руб.
в том числе:
строительно-монтажных работ                                                       ____________ тыс. руб.
оборудования, инструмента и инвентаря
(в ценах ________ года)                                                                  ____________ тыс. руб.
 
4 Сведения об инженерных системах здания (сооружения)
(при необходимости указывают для каждой части здания (сооружения) согласно ее функциональному назначению)
	Наименование инженерных систем здания (сооружения)
	Описание инженерных систем здания (сооружения)

	
	По проектной документации
	Фактически

	1 Водоснабжение холодное
	 
	 

	2 Водоснабжение горячее
	 
	 

	3 Канализация
	 
	 

	4 Отопление
	 
	 

	5 Вентиляция и кондиционирование воздуха
	 
	 

	6 Электроснабжение
	 
	 

	7 Газоснабжение
	 
	 

	8 Сети связи
	 
	 

	9 Системы пожарной автоматики
	 
	 

	10 Лифты/грузоподъемное оборудование
	 
	 

	11 Акустические системы
	 
	 



5 Теплотехнические показатели и показатели энергетической эффективности
5.1 Комплексные показатели здания (сооружения)
(при необходимости указывают для каждой части здания (сооружения) согласно ее функциональному назначению)
	Наименование показателя
	Нормативное значение
	Расчетное значение по проектной документации
	Фактическое значение

	1 Класс здания по энергоэффективности
	 
	 
	 

	1.1 Класс здания по показателю удельного расхода энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период
	 
	 
	 

	1.2 Класс здания по показателю удельного расхода энергии на подогрев 1 м3 воды в системе горячего водоснабжения
	 
	 
	 

	1.3 Класс здания по показателю удельного расхода энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение многоквартирных жилых зданий
	 
	 
	 

	2 Удельные расходы 
	 
	 
	 

	2.1 Энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период в год, кВт·ч/м2 (МДж/м2)
	 
	 
	 

	2.2 Энергии на горячее водоснабжение в год, кВт·ч/м3
	 
	 
	 

	2.3 Энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение многоквартирных жилых зданий в год, кВт·ч/м2
	 
	 
	 

	2.4 Электрической энергии, тыс. кВт·ч на единицу мощности, строительного объема, общей площади
	 
	 
	 

	2.5 Воды, м3 на единицу мощности, строительного объема, общей площади
	 
	 
	 

	2.6 Топлива, тыс. т, на единицу мощности, строительного объема, общей площади:
натурального
условного
	 
	 
	 

	3 Годовое потребление холодной воды, м3
	 
	 
	 


 
5.2 Теплотехнические показатели здания (сооружения)
(заполняет проектная организация, эксплуатирующая организация)
	Наименование показателя
	Нормативное значение
	Расчетное значение по проектной документации
	Фактическое значение

	1 Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций, м2·°C/Вт
	 
	 
	 

	1.1 Наружных стен
	 
	 
	 

	1.2 Окон, балконных дверей и фонарей
	 
	 
	 

	1.3 Витражей
	 
	 
	 

	1.4 Входных дверей и ворот
	 
	 
	 

	1.5 Покрытий, чердачных перекрытий (холодных чердаков)
	 
	 
	 

	1.6 Перекрытий теплых чердаков (включая покрытие)
	 
	 
	 

	1.7 Перекрытий над неотапливаемыми подвалами или подпольями
	 
	 
	 

	1.8 Перекрытий над проездами и под эркерами
	 
	 
	 

	1.9 Пола по грунту
	 
	 
	 

	2 Сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций, м2·ч·Па/кг 
	 
	 
	 

	3 Сопротивление паропроницанию ограждающих конструкций, м2·ч·Па/кг
	 
	 
	 

	4 Теплоусвоение поверхности полов, Вт/(м2·°C)
	 
	 
	 



5.3 Энергетические показатели здания (сооружения)
(заполняет проектная организация, эксплуатирующая организация)
	Наименование показателя
	Нормативное значение
	Расчетное значение по проектной документации
	Фактическое значение

	1 Требуемое количество энергии на отопление и вентиляцию здания в течение отопительного периода, МДж
	 
	 
	 

	2 Годовое потребление энергии, МДж
	 
	 
	 

	2.1 На горячее водоснабжение
	 
	 
	 

	2.2 На отопление
	 
	 
	 

	3 Годовое потребление электроэнергии, МВт·ч, 
в том числе в местах общего пользования
	 
	 
	 


 
5.4 Рекомендации по экономически обоснованному улучшению энергетических показателей здания (сооружения)
(заполняет проектная организация)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
[bookmark: a96]6 Пожарно-технические характеристики здания (сооружения)
	Наименование пожарно-технических характеристик здания (сооружения)
	Показатели пожарно-технических характеристик здания (сооружения)

	
	По проектной документации
	Фактически

	1 Степень огнестойкости
	 
	 

	2 Строительные и конструктивные особенности
	 
	 

	2.1 Этажность
	 
	 

	2.2 Высота здания по СН 2.02.05
	 
	 

	3 Противопожарное водоснабжение (наружное, внутреннее, источники, расходы)
	 
	 

	4 Системы пожарной сигнализации и (или) установки пожаротушения, тип
	 
	 

	5 Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, тип
	 
	 

	6 Вентиляция
	 
	 

	6.1 Естественная вентиляция
	 
	 

	6.2 Искусственная вентиляция
	 
	 

	6.3 Системы приточной противодымной вентиляции, количество систем
	 
	 

	6.4 Системы вытяжной противодымной вентиляции, количество систем
	 
	 

	7 Система передачи извещений о пожаре
	 
	 


 
7 Требования к системе удаления коммунальных отходов
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8 Требования к содержанию, обслуживанию, ремонту и надзору конструктивных элементов, включая мероприятия по сохранению кровли в зимний период, а также к инженерным системам здания (сооружения)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[bookmark: a97]9 Правила содержания и технического обслуживания автоматических установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, систем передачи извещений о пожаре, систем противодымной вентиляции и иного оборудования противопожарной защиты, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности объекта
(заполняет проектная организация)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
10 Мероприятия, проводимые в процессе эксплуатации здания (сооружения) в целях снижения расходов энергоресурсов
(заполняет эксплуатирующая организация)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
11 Требования по утилизации строительных конструкций, материалов, элементов инженерных систем
(заполняет эксплуатирующая организация)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[bookmark: a98]12 Приложения к эксплуатационно-техническому паспорту
(формирует эксплуатирующая организация)
12.1 План эвакуации людей при пожаре (разрабатывают в соответствии с требованиями ТНПА).
12.2 Комплект исполнительных (рабочих) чертежей на возведение, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт, ремонтно-реставрационные работы, выполняемые на материальных историко-культурных ценностях, благоустройство объекта с подписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или изменениям, внесенным в них лицами, ответственными за производство работ, по согласованию с разработчиком проектной документации (формирует заказчик).
12.3 Акты технических осмотров здания и другая эксплуатационная документация согласно СН 1.04.01 (приложение А) и сведения о их регистрации в журнале технической эксплуатации здания согласно СН 1.04.01.
12.3.1 Схематические поэтажные планы здания с указанием материалов перегородок и стен, экспликацией помещений и типов полов.
12.3.2 Схематические разрезы, фасады.
12.3.3 Монтажные схемы сборных элементов каркаса и перекрытий, фасадов.
12.3.4 Схематический план кровли.
12.3.5 Поэтажные схемы расположения оборудования с указанием его веса и необходимых для расчета других характеристик.
12.3.6 Схемы расположения кранов и зоны работы напольного транспорта, их тип и грузоподъемность.
12.4 Таблицы технических характеристик элементов зданий в соответствии с ТНПА.
12.5 Карточка учета технического состояния элементов здания в соответствии с ТНПА.
12.6 Форма для заполнения данных о площади помещений, полов, наружных и внутренних поверхностей ограждающих конструкций в соответствии с ТНПА.
12.7 Фотографии наиболее ответственных узлов и конструкций здания или сооружения (при необходимости).
12.8 Заключение по результатам тепловизионного обследования здания.
12.9 Памятка по правилам эксплуатации систем вентиляции и отопления (предназначена для информирования жильцов, составляет заказчик (застройщик)).
12.10 Свидетельство об энергетической эффективности здания в соответствии с СН 2.04.02.
12.11 Расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности (по определению переменной (временной) пожарной нагрузки) помещений и зданий.
12.12 Расчеты по обеспечению безопасной эвакуации людей при пожаре (в случаях их выполнения при проектировании).
12.13 Расчеты температурного режима пожара в помещениях (в случаях их выполнения при проектировании).
 
13 Форма регистрации документации по обследованию зданий (сооружений)
	Номер п/п
	Наименование объекта и характеристика работ
	Наименование организации-исполнителя работ
	Номер договора
	Дата заключения договора
	Срок исполнения договора
	Стоимость работ по договору, руб.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
14 Форма регистрации лиц, ответственных за ведение эксплуатационно-технического паспорта
	Номер п/п
	Должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) лица, ответственного за ведение эксплуатационно-технического паспорта
	Номер и дата приказа о назначении лица, ответственного за ведение эксплуатационно-технического паспорта
	Подпись лица, ответственного за ведение эксплуатационно-технического паспорта

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
15 Информация о жизненном цикле
(для зданий жилых многоквартирных домов)
	Наименование показателя
	Значение

	Продолжительность жизненного цикла, лет
	 

	Период эксплуатации здания до капитального ремонта, лет
	 

	Период эксплуатации здания до текущего ремонта, лет
	 

	Стоимость капитального ремонта, тыс. рублей (на дату завершения строительства)
	 

	Стоимость сноса, тыс. рублей (на дату завершения строительства)
	 


Примечания 
1 При составлении эксплуатационно-технического паспорта для зданий (сооружений) допускается вносить дополнительные сведения, предусмотренные проектной организацией или исключать отдельные разделы (кроме разделов 6, 9 и 12) по согласованию с заказчиком.
2 На титульном листе эксплуатационно-технического паспорта проставляется знак соответствия в соответствии с требованиями [17].
3 Класс здания по показателю удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию целесообразно определять с учетом положений СП 2.04.01.
4 Требования к энергетическим характеристикам зданий могут различаться в зависимости от класса здания по энергетической эффективности.
5 Эксплуатационно-технический паспорт оформляют до ввода здания (сооружения) в эксплуатацию. Количество строк для внесения информации не ограничено.
6 Фактические значения показателей заполняет эксплуатирующая организация в процессе технической эксплуатации здания (сооружения) после очередного детального обследования.
7 Эксплуатационно-технический паспорт здания (сооружения) хранится постоянно и предоставляется органам государственного надзора по их требованию.
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